
	МЕЖЕВОЙ ПЛАН

	Общие сведения о кадастровых работах


	1. Дата подготовки межевого плана 17 декабря 2021 г.

	2. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:

	образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская респ., Майский р-н, г. Майский, ул. Ленина, д. 13.

	3. Сведения о заказчике кадастровых работ:

	В отношении физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  —

	страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС)  —, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): — и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) индивидуального предпринимателя  —

	наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность  —

	В отношении юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления:

	полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование  Местная администрация г.п.Майский

	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  1020700558405

	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  0703002690

	В отношении иностранного юридического лица:

	полное наименование  —

	страна регистрации (инкорпорации)  —

	4. Сведения о кадастровом инженере:

	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  Тутаев Тимур Азретович и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):  —

	Уникальный реестровый номер в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр  —  «___» _____________ _____ г.

	Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер  СРО "Кадастровые инженеры юга"

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС)  091-844-328 83

	Контактный телефон  89604239333

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером  361512,РФ,КБР,Баксанский муниципальный район,с.п.Куба, ул. Степная, дом №127, tut-tima@yandex.ru

	Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, работником которого является кадастровый инженер, выполняющий кадастровые работы  Индивидуальный предприниматель, 361512,РФ,КБР,Баксанский муниципальный район,с.п.Куба, ул. Степная, дом №127

	Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются кадастровые работы

от 20.11.2021 №125 


	Исходные данные


	Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана

	№ п/п
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	—
	27.05.2021
	КУВИ-002/2021-62826260
	Кадастровый план территории
	—

	2 
	—
	27.05.2021
	КУВИ-002/2021-62841566
	Кадастровый план территории
	—

	3 
	—
	27.05.2021
	КУВИ-002/2021-62789790
	Кадастровый план территории
	—

	4 
	—
	27.05.2021
	КУВИ-002/2021-62845515
	Кадастровый план территории
	—

	5 
	—
	17.12.2021
	582
	Постановление
	включен в приложение

	6 
	—
	17.12.2021
	б/н
	Схема
	включен в приложение


	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений


	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№ п/п
	Вид геодези-ческой сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Систе-ма координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
28 сентября 2019 г.

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	Х
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	4
	Кызбурун, Центр 155 (17)
	СК кадастрового округа
	521341,39
	255815,62
	сохранился
	сохранился
	сохранился

	2 
	3
	Кенже, пир 4,9м Центр1 (9)
	СК кадастрового округа
	508537,81
	265025,53
	сохранился
	сохранился
	сохранился

	3 
	1
	Куба-Тапа, пир.4,0 м Центр Б(1)
	СК кадастрового округа
	542530,62
	253913,50
	сохранился
	сохранился
	сохранился


	2. Сведения об использованных средствах измерений:

	№ п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) (при наличии) и (или) срок действия поверки


	1
	2
	3
	4

	1 
	Спутниковый геодезический двухчастотный GPS-приемник Sokkia GRX-2
	заводской (серийный) номер прибора отсутствует
	АПМ №0042587


	Сведения об образуемых земельных участках


	1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
	:ЗУ1

	
	обозначение земельного участка
	


	Система координат СК кадастрового округа
	Зона № —

	Обозна-чение характер-ных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые(вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	Х
	Y
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	н28
	521992,37
	305814,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н1
	521975,14
	305875,42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н2
	521938,09
	305865,44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н3
	521941,23
	305855,80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н4
	521890,82
	305840,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н5
	521904,31
	305789,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н28
	521992,37
	305814,21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	

	н20
	521986,10
	305828,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н21
	521986,46
	305828,48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н22
	521986,29
	305828,84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н23
	521985,93
	305828,67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н20
	521986,10
	305828,31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	

	н6
	521982,36
	305816,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н7
	521980,38
	305822,90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н8
	521982,40
	305823,50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н9
	521979,43
	305833,66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н14
	521978,73
	305836,07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н15
	521974,85
	305834,94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н12
	521975,27
	305833,49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н13
	521967,60
	305831,06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н10
	521967,95
	305829,83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н11
	521972,72
	305813,17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н6
	521982,36
	305816,19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	

	н19
	521951,82
	305858,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н16
	521951,92
	305858,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н17
	521951,82
	305858,47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н18
	521951,72
	305858,38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н19
	521951,82
	305858,28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	

	н27
	521975,40
	305865,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н24
	521975,76
	305865,57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н25
	521975,59
	305865,93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н26
	521975,23
	305865,76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют

	н27
	521975,40
	305865,40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	 EQ M\s\do(t) = \r(m\s(2;0) + m\s(2;1)) 
	Закрепления отсутствуют


	2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка
	:ЗУ1
	

	
	обозначение земельного участка
	

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границы

	от т.
	до т.
	
	


	1
	2
	3
	4

	н28
	н1
	63,59
	—

	н1
	н2
	38,37
	—

	н2
	н3
	10,14
	—

	н3
	н4
	52,66
	—

	н4
	н5
	53,14
	—

	н5
	н28
	91,55
	—

	

	н20
	н21
	0,40
	—

	н21
	н22
	0,40
	—

	н22
	н23
	0,40
	—

	н23
	н20
	0,40
	—

	

	н6
	н7
	7,00
	—

	н7
	н8
	2,11
	—

	н8
	н9
	10,59
	—

	н9
	н14
	2,51
	—

	н14
	н15
	4,04
	—

	н15
	н12
	1,51
	—

	н12
	н13
	8,05
	—

	н13
	н10
	1,28
	—

	н10
	н11
	17,33
	—

	н11
	н6
	10,10
	—

	

	н19
	н16
	0,14
	—

	н16
	н17
	0,13
	—

	н17
	н18
	0,13
	—

	н18
	н19
	0,14
	—

	

	н27
	н24
	0,40
	—

	н24
	н25
	0,40
	—

	н25
	н26
	0,40
	—

	н26
	н27
	0,40
	—


	3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения

	Обозначение земельного участка :ЗУ1:

	№ п/п
	Источник образования
	Сведения о частях земельных участков (территориях) включаемых в состав образуемого земельного участка

	
	Кадастровый номер земельного участка (учетный номер кадастрового квартала)
	Площадь (P), м2
	Обозначение
	Площадь (P), м2


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	—
	—
	—
	—


	4. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка
	:ЗУ1
	

	
	обозначение земельного участка
	

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики


	1
	2
	3

	1
	Адрес земельного участка
	Кабардино-Балкарская респ., Майский р-н, г. Майский, ул. Ленина, д. 13

	2
	Сведения о местоположении земельного участка в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде (при отсутствии адреса земельного участка)
	—

	3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	4
	Категория земель
	Земли населенных пунктов

	5
	Вид (виды) разрешенного использования земельного участка
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

	5.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	6
	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)
	—

	7
	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	5053±25 

	8
	Формулы, примененные для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  EQ 3,5 · M\s\do(t) · \r(P\s\do(док))  =  EQ 3,5 · 0,10 · \r(5053)  = 25 

	9
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2
	—

	10
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке
	— 

	11
	Кадастровые номера исходных земельных участков
	— 

	12
	Условный номер земельного участка
	—

	13
	Учетный номер проекта межевания территории
	—

	14
	Дополнительные сведения об образовании земельного участка
	—

	15
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	16
	Иные сведения
	—


	Заключение кадастрового инженера


	Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с обобразованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская респ., Майский р-н, г. Майский, ул. Ленина, д. 13., в декабре 2021г,  на основании договора.

Кадастровый инженер Тутаев Тимур Азретович является членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000146 .Кадастровые работы выполнены в соответствии со следующими методико-нормативными документами:

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" № 221-ФЗ 24 от июля 2007 г.

Приказ Минэкономразвития РФ № 412 от 24 ноября 2008 г.

На земельном участке отсутствуют здания и строения.

При согласовании местоположения границ земельного участка, разногласий не возникло.

В результате полевых работ уточненная площадь земельного участка составляет :ЗУ1- 5053 кв.м.




	Схема геодезических построений
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	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


	Условные обозначения:
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– характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с ч.13 ст.22 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ
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– пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии 


[image: image4.png]



– пункт государственной геодезической сети
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– характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с ч.13 ст.22 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



– точка съемочного обоснования


[image: image7.png]



– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка


[image: image8.png]



– характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
[image: image9.jpg]



– земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, образуемый земельный участок
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– часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

[image: image11.png]



– часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
[image: image12.jpg]



– земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части,  имеющиеся в ЕГРН сведения о границе которого достаточны для определения ее положения на местности
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часть границы, сведения ЕГРН о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
[image: image14.bmp]
– земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, имеющиеся в ЕГРН сведения о границе которого недостаточны для определения ее положения на местности
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– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования




	Схема расположения земельных участков
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	Условные обозначения:
[image: image17.png]



– граница существующего участка,
[image: image18.jpg]



– земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, образуемый земельный участок

[image: image19.png]



– граница формируемого участка,
[image: image20.png]



– граница кадастрового квартала,
[image: image21.jpg]



– земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части,  имеющиеся в ЕГРН сведения о границе которого достаточны для определения ее положения на местности

[image: image22.png]



– граница зоны с особыми условиями использования территорий
[image: image23.png]



– граница территориальной зоны,
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– граница муниципального образования,
[image: image25.bmp]
– земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, имеющиеся в ЕГРН сведения о границе которого недостаточны для определения ее положения на местности
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– граница населенного пункта,



	Чертёж земельных участков и их частей
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	Масштаб 1: 1056

	Условные обозначения:
[image: image28.emf]
– часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности,
[image: image29.emf]
– часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ,
[image: image30.emf]
– часть границы, сведения ЕГРН о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности,
[image: image31.emf]
– характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с ч.13 ст.22 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ,

[image: image32]
– характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с ч.13 ст.22 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ,

[image: image33.png]



– характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка).
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